Calcular el tiempo consumido en la entrada de datos para el flujo de entrada de datos de película

TED = VDE / (0.5\*3600) = (109+ …) / (0.5 \* 3600) = 0.065

VDE = 30 + 16 + 50 + 13 = 109

Datos Suscriptor

Nombre + Ciudad + Direccion + Telefono

30 + 16 + 50 + 13